Table 3. The Elemental Abundances of HR 4487, 14 Hya, and 3 Cen A

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT C I (log C/NT = -3.49 .... ...)

6 4771.74 -1.86 WF 6 -3.49 ... ... ... .... C II (log C/NT = ... -4.45�0.10) 4 3918.98 -0.53 WF ... ... ... ... 37 -4.33 3920.69 -0.23 WF ... ... ... ... 40 -4.57 6 4267.15 0.96 WF 39 -3.15 ... ... 79 -4.45 N I (log N/NT = ... ... -4.126�0.25) 4 5010.62 -0.61 WF ... ... ... ... 13 -3.96 5045.10 -0.41 WF ... ... ... ... 10 -4.31 5 4601.48 -0.43 WF ... ... ... ... 13 -4.26 4607.15 -0.51 WF ... ... ... ... 20 -3.93 4613.87 -0.67 WF ... ... ... ... 13 -4.05 4630.54 0.09 WF ... ... ... ... 37 -3.77 4643.08 -0.36 WF ... ... ... ... 19 -4.08 12 3995.00 0.21 WF ... ... ... ... 36 -4.14 15 4447.03 0.23 WF ... ... ... ... 21 -3.95 29 5495.65 -0.27 WF ... ... ... ... 6 -3.73 33 4227.74 -0.06 WF ... ... ... ... 5 -4.40 39 4041.31 0.85 WM ... ... ... ... 9 -4.65 48 4236.91 0.38 WM ... ... ... ... 9 -4.10 55 4432.73 0.58 WM ... ... ... ... 7 -4.30 O I (log O/NT = -3.26�0.31 ... ...)

5 4368.30 -1.71 WF 32 -2.91 ... ... ... .... 12 5329.10 -1.24 WF 32 -2.69 ... ... ... ....

5329.59 -1.06 WF 15 -3.36 ... ... ... .... 5330.66 -0.88 WF 14 -3.58 ... ... ... ....

11 5435.77 -1.54 WF 7 -3.25 ... ... ... .... 14 4967.88 -1.66 WF 4 -3.45 ... ... ... ....

4968.79 -1.38 WF 5 -3.57 ... ... ... .... O II (log O/NT = ... ... -4.05�0.28) 1 4638.85 -0.33 WF ... ... ... ... 8 -3.62 4641.81 0.05 WF ... ... ... ... 5 -4.27 4649.14 0.31 WF ... ... ... ... 6 -4.40 4650.84 -0.36 WF ... ... ... ... 6 -3.78 2 4366.90 -0.35 WF ... ... ... ... 6 -3.96 5 4414.91 0.17 WF ... ... ... ... 6 -4.26 10 4075.87 0.69 WF ... ... ... ... 6 -4.37 36 4189.79 0.72 WF ... ... ... ... 4 -3.81 Mg I (logMg/NT = -4.79 .... ...)

2 5183.60 -0.16 WS 46 -4.79 ... ... ... .... Mg II (log Mg/NT = -5.00�0.32 -4.80 -5.20�0.17) 4 4481.23 0.97 WM 294 -4.78 240 -4.80 78 -5.38 9 4433.99 -0.90 WM ... ... ... ... 4 -5.08 10 4384.64 -0.78 WS ... ... ... ... 3 -5.30 4390.58 -0.53 WS 20 -5.23 ... ... 10 -5.02 Si II (log Si/NT = -4.32 ... -4.67:�0.53) 1 3853.66 -1.44 LA ... ... ... ... 66 -4.06 3856.02 -0.49 LA ... ... ... ... 98 -4.21 3862.59 -0.74 LA ... ... ... ... 76 -4.50 3 4128.07 0.38 LA 113 -4.32 ... ... 54 -5.13 4130.89 0.53 LA ... ... ... ... 47 -5.44 Si III (log Si/NT = ... ... -4.89�0.12) 2 4567.62 0.29 FW ... ... ... ... 37 -4.72 4567.87 0.07 FW ... ... ... ... 23 -4.93 4574.76 -0.41 WM ... ... ... ... 13 -5.00 P II (log P/NT = ... -6.10 -4.85�0.26) 6 5316.07 -0.29 WS ... ... ... ... 39 -4.69

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT P II (log P/NT = ... -6.10 -4.85�0.26) 5425.88 0.19 WS ... ... ... ... 44 -5.01 5344.75 -0.39 WS ... ... ... ... 29 -4.83 5409.72 -0.39 WS ... ... ... ... 50 -4.30 5499.73 -0.30 WS ... ... ... ... 34 -4.80 7 5191.41 -0.38 WS ... ... ... ... 22 -5.13 5296.07 -0.16 WS ... ... ... ... 43 -4.72 10 5253.47 0.33 WS ... ... ... ... 52 -4.87 11 4499.23 0.47 WM ... ... ... ... 43 -4.56 15 4602.07 0.74 WM ... ... ... -6.10 58 -4.57 4626.61 -0.31 WS ... ... ... ... 15 -4.76 4658.31 -0.32 WS ... ... ... ... 11 -4.93 23 5378.20 -0.62 WS ... ... ... ... 5 -4.91 5450.74 -0.13 WS ... ... ... ... 15 -4.79 5483.55 -0.69 WS ... ... ... ... 6 -4.71 25 4414.28 -0.57 WS ... ... ... ... 4 -5.09 4463.02 -0.09 WS ... ... ... ... 16 -4.86 4467.98 -0.65 WS ... ... ... ... 8 -4.67 4483.68 -0.78 WS ... ... ... ... 4 -4.89 4530.81 0.19 WS ... ... ... ... 30 -4.71 28 4554.83 0.17 WS ... ... ... ... 12 -5.24 4628.77 -0.03 WS ... ... ... ... 9 -5.23 4679.03 -0.40 KX ... ... ... ... 17 -4.49 31 4424.07 -0.67 WS ... ... ... ... 3 -5.16 S 4420.71 -0.34 WS ... ... ... ... 47 -4.45 4558.45 0.17 WS ... ... ... ... 13 -5.24 4582.17 -0.28 WS ... ... ... ... 5 -5.32 P III (log P/NT = ... ... -5.10�0.25) 1 4059.31 -0.05 FW ... ... ... ... 30 -5.34 4080.08 -0.31 FW ... ... ... ... 22 -5.37 3 4222.15 0.19 WS ... ... ... ... 49 -4.86 4246.68 -0.11 WS ... ... ... ... 39 -4.84 S II (log S/NT = -3.96�0.23 -4.75 ...)

6 5432.82 0.21 WS 18 -4.07 ... ... ... .... 7 4925.34 -0.47 WS 10 -4.05 ... ... ... ....

4991.94 -0.65 WS 10 -3.82 ... ... ... .... 9 4815.52 -0.05 WS ... ... 12 -4.75 ... .... 40 4552.41 -0.10 WS 5 -4.49 ... ... ... .... 49 4318.64 -0.08 WS 9 -3.77 ... ... ... .... P 4217.18 -0.15 WS 8 -3.88 ... ... ... ....

4269.72 -0.12 WS 7 -3.93 ... ... ... .... 4924.11 -0.32 WS 17 -3.76 ... ... ... .... 5320.72 0.46 WS 14 -3.89 ... ... ... ....

Ar II (log Ar/NT = ... ... -5.06�0.31) 1 4371.33 -0.57 FW ... ... ... ... 6 -5.08 4400.99 -0.25 FW ... ... ... ... 4 -5.74 6 5062.04 -0.47 FW ... ... ... ... 8 -4.81 7 4279.67 -0.23 FW ... ... ... ... 5 -5.52 4426.01 0.17 FW ... ... ... ... 13 -5.33 4430.19 -0.20 FW ... ... ... ... 3 -5.70 10 3928.63 -0.55 FW ... ... ... ... 4 -5.39 17 4579.35 -0.29 WS ... ... ... ... 5 -5.32 31 4609.56 -0.23 FW ... ... ... ... 10 -5.03 32 4277.53 0.03 FW ... ... ... ... 2 -5.67

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Ca I (log Ca/NT = -5.69 .... ...)

2 4226.74 0.24 WS 9 -5.69 ... ... ... .... Ca II (log Ca/NT = ... ... -6.39) 1 3933.67 0.14 WM ... ... ... ... 61 -6.39 Sc II (log Sc/NT = -8.15�0.31 ... ...)

7 4246.83 0.24 LD 59 -8.07 ... ... ... .... 14 4400.36 -0.53 LD 31 -7.91 ... ... ... ....

4415.56 -0.68 LD 14 -8.27 ... ... ... .... 15 4305.71 -0.30 LD 18 -8.49 ... ... ... .... 26 5239.81 -0.77 LD 16 -7.64 ... ... ... .... 31 5526.79 0.03 LD 11 -8.48 ... ... ... ....

Ti II (log Ti/NT = -6.78�0.22 -5.72�0.35 ...)

10 4443.80 -0.70 MF 41 -7.08 83 -5.31 ... .... 19 4395.03 -0.66 MF 39 -7.19 ... ... ... ....

4450.50 -1.45 MF 24 -6.80 38 -5.99 ... .... 20 4287.89 -2.02 MF 8 -6.83 ... ... ... ....

4294.09 -1.11 MF 32 -6.92 ... ... ... .... 31 4468.49 -0.60 MF ... ... 81 -5.45 ... ....

4501.27 -0.75 MF 47 -6.88 82 -5.28 ... .... 40 4290.22 -1.12 MF 49 -6.40 ... ... ... ....

4464.46 -2.08 MF ... ... 21 -5.78 ... .... 41 4300.06 -0.77 MF 56 -6.55 ... ... ... ....

4301.93 -1.16 MF 30 -6.88 ... ... ... .... 4312.86 -1.16 MF 27 -6.95 ... ... ... .... 4314.98 -1.13 MF 30 -6.91 ... ... ... ....

50 4563.76 -0.96 MF 23 -7.25 71 -5.39 ... .... 51 4394.06 -1.59 MF 18 -6.77 ... ... ... ....

4399.77 -1.27 MF 17 -7.11 ... ... ... .... 61 4409.51 -1.84 KX 6 -7.06 ... ... ... ....

4411.92 -2.12 KX 5 -6.85 ... ... ... .... 4418.31 -2.46 MF 3 -6.77 ... ... ... ....

70 5188.69 -1.21 MF 20 -6.89 ... ... ... ....

5226.53 -1.30 MF 32 -6.46 ... ... ... .... 82 4529.48 -2.03 MF ... ... 24 -5.54 ... ....

4571.97 -0.53 MF 42 -6.97 81 -5.34 ... .... 86 5185.90 -1.35 MF 18 -6.65 ... ... ... .... 92 4529.46 -2.03 MF 10 -6.46 ... ... ... ....

4779.98 -1.37 MF 13 -6.73 31 -5.76 ... .... 104 4367.66 -1.27 MF 9 -6.71 ... ... ... ....

4386.86 -1.26 MF 12 -6.57 ... ... ... .... 113 5013.68 -1.94 KX ... ... 8 -6.27 ... ....

5072.28 -0.75 KX 13 -6.77 ... ... ... .... 115 4411.08 -1.06 MF 10 -6.61 ... ... ... ....

4456.64 -1.41 KX 5 -6.60 ... ... ... .... 4488.32 -0.82 MF 19 -6.49 ... ... ... ....

H 4874.01 -0.79 MF 6 -7.14 16 -6.27 ... ....

4911.18 -0.34 MF 21 -6.90 37 -6.08 ... .... 4524.70 -2.11 KX 10 -6.54 ... ... ... .... 4518.33 -2.55 KX 6 -6.43 ... ... ... .... 4657.21 -2.15 KX 10 -6.51 ... ... ... .... 4805.08 -1.10 MF 23 -6.65 35 -5.91 ... .... 5211.54 -1.36 KX 4 -6.97 ... ... ... .... 5381.02 -2.09 KX 6 -6.69 ... ... ... ....

Cr II (log Cr/NT = -5.37�0.32 -5.56�0.30 -5.76�0.27) 23 5318.38 -3.13 KX 6 -5.39 ... ... ... ....

5346.54 -2.95 KX 22 -4.83 ... ... ... .... 5420.92 -2.36 MF 13 -5.35 ... ... ... ....

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Cr II (log Cr/NT = -5.37�0.32 -5.56�0.30 -5.76�0.27) 24 5305.85 -2.36 KX 34 -5.04 ... ... ... .... 30 4812.34 -1.80 MF 29 -5.75 34 -5.44 ... ....

4824.12 -1.22 MF 77 -4.80 63 -5.22 ... .... 4836.22 -2.25 MF 28 -5.33 13 -5.68 ... .... 4848.24 -1.14 MF 60 -5.45 ... ... ... .... 4876.41 -1.46 MF 71 -4.76 48 -5.38 ... .... 4884.47 -2.08 KX ... ... 14 -5.80 ... ....

31 4261.91 -1.53 KX 34 -5.87 ... ... ... ....

4269.28 -2.17 KX 40 -5.07 ... ... ... .... 4275.57 -1.71 KX 48 -5.30 ... ... ... ....

38 5267.03 -3.32 KX 3 -5.28 ... ... ... .... 39 4539.62 -2.53 MF 12 -5.49 ... ... ... ....

4565.77 -2.11 MF 42 -4.97 23 -5.36 ... .... 43 5232.50 -2.09 KX 12 -5.88 ... ... ... ....

5237.35 -1.16 MF 62 -5.24 ... ... ... .... 5274.96 -1.29 KX 42 -5.74 ... ... ... .... 5280.05 -2.01 KX 41 -5.06 ... ... ... .... 5308.44 -1.81 MF 25 -5.71 ... ... ... .... 5334.88 -1.56 KX 27 -5.89 ... ... ... ....

44 4555.02 -1.25 KX 52 -5.51 64 -4.98 ... ....

4558.66 -0.66 MF 74 -5.39 71 -5.33 7 -5.95 4588.22 -0.63 MF 76 -5.36 66 -5.53 15 -5.57 4592.09 -1.22 MF 51 -5.57 31 -6.02 ... .... 4616.64 -1.29 MF 55 -5.37 34 -5.87 ... .... 4618.82 -1.11 MF ... ... 53 -5.45 ... .... 4634.10 -1.24 MF 49 -5.61 38 -5.80 ... ....

50 5502.07 -1.99 MF 35 -5.17 ... ... ... ....

5503.21 -2.31 KX 25 -5.17 ... ... ... .... 5508.61 -2.11 MF 10 -5.90 ... ... ... ....

90 4912.46 -0.95 KX 20 -5.46 ... ... ... .... 162 4224.85 -1.73 KX 14 -5.53 ... ... ... .... 190 4901.62 -0.83 KX 17 -5.72 8 -6.04 ... .... Mn I (log Mn/NT = -4.37�0.20 -4.49�0.18 ...)

4 5341.06 -1.15 KX 9 -4.17 ... ... ... .... 16 4783.43 0.04 MF ... ... 9 -4.62 ... .... 21 4766.43 0.10 MF ... ... 10 -4.36 ... .... 23 4257.67 -0.70 MF 4 -4.57 ... ... ... ....

Mn II (log Mn/NT = -5.15�0.27 -4.59�0.26 -4.96�0.32) - 4184.45 -1.95 KX 10 -5.19 ... ... ... ....

4200.28 -1.74 KX 20 -4.97 ... ... ... .... 4205.39 -3.38 KX 43 -4.93 ... ... ... .... 4206.37 -1.57 KX 36 -5.05 ... ... ... .... 4239.19 -2.25 KX 27 -4.66 ... ... ... .... 4240.39 -2.07 KX 15 -4.80 ... ... ... .... 4244.24 -2.40 KX 9 -5.20 ... ... ... .... 4251.74 -1.06 KX 34 -5.22 ... ... ... .... 4252.96 -1.14 KX ... ... ... ... 9 -4.71 4259.20 -1.59 KX 30 -5.21 ... ... ... .... 4283.77 -2.20 KX 5 -5.63 ... ... ... .... 4292.24 -2.23 KX 22 -4.81 ... ... 3 -4.43 4318.52 -2.52 KX 10 -4.96 ... ... ... .... 4326.63 -1.25 KX ... ... ... ... 7 -5.02

Table 3. cont.

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Mn II (log Mn/NT = -5.15�0.27 -4.59�0.26 -4.96�0.32) 4328.80 -3.63 KX 19 -5.38 ... ... ... .... 4363.25 -1.91 KX 21 -5.07 ... ... ... .... 4365.22 -1.35 KX 7 -5.72 ... ... ... .... 4379.61 -1.85 KX 36 -4.73 ... ... ... .... 4441.99 -2.36 KX ... ... 27 -4.38 ... .... 4478.64 -0.95 KX ... ... 49 -4.52 ... .... 4497.95 -2.59 KX ... ... 19 -4.41 ... .... 4500.55 -2.07 KX ... ... 7 -5.18 ... .... 4503.20 -2.16 KX ... ... 26 -4.76 ... .... 4518.96 -1.33 KX 18 -5.21 31 -4.70 ... .... 4717.27 -1.86 KX ... ... 16 -4.71 ... .... 4727.84 -2.02 KX 21 -5.06 41 -4.32 ... .... 4730.40 -2.15 KX 18 -5.01 34 -4.40 ... .... 4738.30 -2.24 KX 21 -4.82 ... ... ... .... 4742.95 -2.98 KX ... ... 17 -4.09 ... .... 4749.15 -2.00 KX ... ... 16 -4.73 ... .... 4755.73 -1.24 KX 32 -5.47 ... ... 6 -5.06 4764.73 -1.35 KX 45 -4.98 ... ... ... .... 4791.78 -1.72 KX 13 -5.22 31 -4.52 ... .... 4806.82 -1.56 KX 18 -5.59 43 -4.69 8 -4.59 4830.06 -1.85 KX 10 -5.26 24 -4.60 ... .... 4839.74 -1.86 KX 7 -5.37 11 -5.07 ... .... 4842.32 -2.00 KX 12 -4.98 19 -4.63 ... .... 4851.46 -2.61 KX ... ... 11 -4.71 ... .... 4920.44 -2.09 KX ... ... 40 -4.23 ... .... 5102.52 -1.93 KX 8 -5.33 ... ... ... .... 5294.32 -0.04 KX 19 -4.76 ... ... 4 -4.82 5295.38 0.66 KX 29 -5.11 ... ... ... .... 5297.00 0.83 KX 19 -5.62 ... ... ... .... 5299.30 0.40 KX 16 -5.30 ... ... 7 -5.05 5302.44 1.10 KX 43 -5.13 ... ... 10 -5.53 5421.92 -2.18 KX 4 -5.36 ... ... ... .... 5501.07 -1.75 KX 12 -5.05 ... ... ... .... 5559.05 -1.32 KX 18 -5.39 ... ... ... .... 5570.51 -1.44 KX 13 -5.48 ... ... ... ....

Fe I (log Fe/NT = -4.12�0.29 ... ...)

15 5328.04 -1.47 MF 14 -3.88 ... ... ... ....

5371.49 -1.64 MF 12 -3.78 ... ... ... .... 5446.92 -1.93 MF 4 -4.05 ... ... ... ....

41 4383.54 0.20 MF 47 -4.21 ... ... ... ....

4404.75 -0.14 MF 37 -4.17 ... ... ... .... 4415.12 -0.62 MF 26 -3.97 ... ... ... ....

42 4250.79 -0.71 MF 25 -3.94 ... ... ... .... 68 4528.62 -0.82 MF 10 -4.07 ... ... ... .... 152 4187.04 -0.55 MF 8 -4.31 ... ... ... ....

4187.79 -0.55 MF 11 -4.13 ... ... ... .... 4198.31 -0.72 MF 5 -4.38 ... ... ... .... 4299.24 -0.46 KX 11 -4.24 ... ... ... .... 4222.22 -0.97 MF 10 -3.79 ... ... ... .... 4250.12 -0.40 MF 9 -4.38 ... ... ... ....

312 4918.99 -0.37 MF 9 -4.19 ... ... ... .... 325 5192.34 -0.52 KX 20 -3.52 ... ... ... .... 383 5139.46 -0.57 MF 4 -4.35 ... ... ... .... 689 4224.18 -0.41 MF 14 -3.67 ... ... ... .... 693 4217.55 -0.51 MF 6 -3.97 ... ... ... ....

4227.43 0.26 KX 7 -4.68 ... ... ... .... 800 4219.36 0.12 MF 7 -4.46 ... ... ... .... 1032 5269.54 -1.32 MF 5 -4.59 ... ... ... .... Fe II (log Fe/NT = -4.41�0.29 -4.70�0.33 -4.27�0.29) 3 4286.28 -1.61 KX 20 -3.84 ... ... ... .... 27 4128.74 -3.77 MF 15 -4.42 ... ... ... ....

Table 3. cont.

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Fe II (log Fe/NT = -4.41�0.29 -4.70�0.33 -4.27�0.29) 4173.45 -2.65 MF 36 -4.88 ... ... 17 -4.40 4233.17 -2.00 MF ... ... ... ... 28 -4.24 4273.32 -3.34 MF ... ... ... ... 4 -3.96 4303.17 -2.49 MF 47 -4.65 ... ... 10 -4.39 4351.76 -2.21 MF 54 -4.70 ... ... 12 -4.64 4385.38 -2.57 MF 33 -4.95 ... ... ... .... 4416.82 -2.60 MF 45 -4.56 ... ... 6 -4.49 28 4122.64 -3.38 MF 22 -4.55 ... ... ... ....

4178.86 -2.48 MF 75 -3.77 ... ... 15 -4.21 4296.57 -3.01 MF ... ... ... ... 6 -4.09 32 4278.13 -3.95 MF 15 -4.16 ... ... 3 -3.68 4314.29 -3.49 KX 42 -3.79 ... ... ... .... 4413.60 -3.87 MF 6 -4.72 ... ... ... ....

37 4472.92 -3.43 MF 21 -4.39 ... ... ... ....

4489.18 -2.97 MF 52 -3.91 ... ... 5 -4.16 4491.40 -2.77 MF 27 -4.88 26 -4.84 6 -4.26 4515.34 -2.48 MF 57 -4.23 26 -5.14 18 -3.97 4520.22 -2.60 MF 40 -4.70 26 -5.02 15 -4.00 4555.89 -2.45 MF 50 -4.52 32 -5.19 14 -4.32 4629.34 -2.37 MF ... ... 42 -4.78 21 -3.98 4666.76 -3.30 MF 13 -4.84 ... ... ... ...

38 4508.28 -2.21 MF 56 -4.55 37 -5.09 21 -4.15 4522.63 -2.25 MF 66 -4.18 ... ... 25 -3.96 4541.52 -3.05 MF 34 -4.39 12 -5.04 6 -4.02 4576.33 -3.04 MF 35 -4.37 20 -4.76 4 -4.16 4583.83 -1.80 MF 83 -4.17 61 -4.74 12 -4.91 4620.51 -3.28 MF 22 -4.52 8 -5.05 ... ....

41 5284.10 -3.19 MF 26 -4.43 ... ... 5 -3.92 42 4923.93 -1.32 MF 89 -4.28 83 -4.43 ... ....

5018.45 -1.22 MF ... ... 81 -4.57 56 -3.87 5169.00 -0.87 MF ... ... ... ... 45 -4.59 43 4731.44 -3.36 MF 28 -4.22 21 -4.37 ... .... 44 4663.70 -4.28 KX 8 -4.08 9 -3.95 ... .... 48 5264.81 -3.19 KX 22 -4.38 ... ... ... .... 49 5234.62 -2.05 MF ... ... ... ... 15 -4.37 55 5534.83 -2.93 MF 40 -4.05 ... ... ... .... 173 3906.04 -1.83 KX ... ... ... ... 4 -4.43 3935.97 -1.86 MF ... ... ... ... 4 -4.40 186 4635.33 -1.65 MF 27 -4.39 22 -4.57 10 -4.05 187 4446.24 -2.58 KX ... ... 10 -4.12 ... .... 205 5093.58 0.11 KX 16 -4.31 ... ... ... .... 213 4507.10 -1.87 KX 7 -4.14 ... ... ... .... 218 4913.29 0.01 KX 14 -4.37 ... ... ... .... 219 4628.82 -1.60 KX 16 -3.91 ... ... ... .... 220 4318.22 -1.93 KX 3 -4.49 ... ... ... ....

4319.68 -1.69 KX 12 -4.00 ... ... ... .... 4321.34 -1.76 KX 3 -4.62 ... ... ... ....

D 4202.52 -2.33 KX 8 -4.11 ... ... ... ....

4384.08 -2.46 KX 11 -4.08 ... ... ... .... 4461.71 -2.03 KX ... ... 11 -4.47 ... .... 4638.05 -1.47 KX 16 -4.09 ... ... ... ....

G 4512.06 -2.13 KX 8 -3.84 ... ... ... ...

4556.39 -2.13 KX ... ... ... ... 7 -4.86 J 4357.58 -2.10 KX 7 -4.71 ... ... 3 -4.18 4361.25 -2.08 KX 9 -4.60 ... ... ... ....

Table 3. cont.

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Fe II (log Fe/NT = -4.41�0.29 -4.70�0.33 -4.27�0.29) 4369.40 -3.67 MF 19 -4.26 ... ... ... ... 4451.54 -1.82 KX 23 -4.26 18 -4.45 10 -3.81 4455.26 -1.99 KX 27 -3.93 8 -4.73 7 -3.80 4579.52 -2.36 KX 21 -3.74 11 -4.17 ... .... 4596.02 -1.82 KX 21 -4.29 6 -5.05 ... .... 4640.84 -1.81 KX 4 -4.43 ... ... ... .... 4820.83 -0.69 KX 9 -3.97 ... ... ... .... 4826.68 -0.44 KX ... ... ... ... 3 -4.27 4948.10 -0.32 KX 3 -4.85 ... ... ... .... 4948.79 -0.01 KX 7 -4.68 ... ... ... .... 4951.58 0.18 KX 10 -4.71 12 -4.75 ... .... 4977.03 0.04 KX 12 -4.46 12 -4.57 ... .... 4984.48 0.01 KX 22 -3.99 ... ... ... .... 4990.51 0.18 KX 14 -4.49 ... ... ... .... 4999.18 -0.48 KX 8 -4.22 ... ... ... .... 5001.96 0.90 KX 38 -4.37 ... ... ... .... 5004.20 0.50 KX 21 -4.54 ... ... ... .... 5006.80 -0.43 KX 7 -4.30 ... ... ... .... 5022.79 -0.02 KX ... ... 10 -4.66 10 -4.12 5030.63 0.40 KX ... ... 9 -5.14 4 -4.99 5032.71 0.11 KX ... ... 16 -4.43 ... .... 5035.71 0.61 KX 36 -4.12 15 -5.01 8 -4.84 5047.64 -0.07 KX 11 -4.41 16 -4.27 ... .... 5060.26 -0.52 KX 6 -4.22 ... ... ... .... 5061.72 0.22 KX 14 -4.55 11 -4.82 6 -4.58 5067.89 -0.20 KX 8 -4.45 ... ... 3 -4.47 5070.90 0.24 KX 13 -4.59 ... ... 10 -4.35 5075.76 0.28 KX 17 -4.39 11 -4.82 6 -4.65 5082.23 -0.10 KX 3 -4.98 ... ... 8 -4.09 5087.30 -0.50 KX ... ... ... ... 7 -3.75 5089.21 -0.04 KX 6 -4.75 ... ... ... .... 5093.58 +0.11 KX ... ... ... ... 14 -3.99 5094.91 -0.56 KX 3 -4.45 ... ... ... .... 5097.27 +0.31 KX ... ... ... ... 12 -4.30 5106.11 -0.19 KX 15 -4.05 ... ... ... .... 5117.01 -0.13 KX 8 -4.45 ... ... ... .... 5144.36 0.28 KX 16 -4.43 ... ... ... .... 5146.13 -3.91 KX 6 -4.59 ... ... ... .... 5149.46 0.40 KX ... ... ... ... 13 -4.32 5150.49 -0.12 KX 23 -3.73 ... ... ... .... 5154.74 -0.77 KX 3 -4.28 ... ... ... .... 5160.85 -2.64 KX 6 -4.45 ... ... ... .... 5166.56 -0.03 KX 10 -4.44 ... ... ... .... 5177.02 -0.18 KX 11 -4.21 ... ... ... .... 5178.37 -0.59 KX 7 -4.04 ... ... ... .... 5180.31 0.04 KX 5 -4.91 ... ... ... .... 5186.87 -0.30 KX 9 -4.18 ... ... ... .... 5197.56 -2.10 MF 38 -4.97 ... ... 12 -4.44 5199.12 0.10 KX 5 -4.97 ... ... ... .... 5215.34 -0.01 KX 6 -4.75 ... ... ... .... 5215.83 -0.23 KX 13 -4.06 ... ... 7 -4.06 5216.85 0.81 KX 22 -4.69 ... ... ... .... 5218.84 -0.20 KX 4 -4.75 ... ... ... .... 5225.98 -0.40 KX 7 -4.29 ... ... ... .... 5227.48 0.80 KX ... ... ... ... 33 -4.37 5234.62 -2.05 MF 62 -4.25 ... ... ... .... 5237.95 0.14 KX ... ... ... ... 9 -4.24 5247.95 0.63 KX 29 -4.24 ... ... 9 -4.70 5251.23 0.51 KX 22 -4.37 ... ... 7 -4.70

Table 3. cont.

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Fe II (log Fe/NT = -4.41�0.29 -4.70�0.33 -4.27�0.29) 5254.93 -3.23 KX 39 -3.82 ... ... ... .... 5260.26 1.07 KX 27 -4.77 ... ... 16 -4.86 5264.18 0.36 KX 25 -4.10 ... ... 7 -4.55 5270.03 0.07 KX 18 -4.07 ... ... ... .... 5272.39 -2.03 KX ... ... ... ... ... .... 5276.00 -1.94 MF 62 -4.34 ... ... 14 -4.50 5291.67 0.58 KX 19 -4.56 ... ... 12 -4.50 5339.58 0.54 KX 32 -4.04 ... ... 9 -4.62 5347.19 -0.28 KX 4 -4.59 ... ... ... .... 5358.88 -0.30 KX 6 -4.38 ... ... ... .... 5362.87 -2.74 KX 43 -4.17 ... ... ... .... 5375.85 -0.29 KX 7 -4.31 ... ... 6 -4.04 5387.06 0.52 KX 13 -4.74 ... ... ... .... 5393.95 -0.30 KX 4 -4.59 ... ... ... .... 5395.86 0.36 KX 19 -4.28 ... ... ... .... 5402.06 0.50 KX ... ... ... ... 14 -4.32 5414.05 -3.79 MF 9 -4.32 ... ... ... .... 5425.25 -3.36 MF 21 -4.22 ... ... ... .... 5427.83 -1.66 KX 11 -4.48 ... ... 3 -4.22 5429.99 0.46 KX 22 -4.23 ... ... 7 -4.67 5444.39 -0.18 KX 7 -4.32 ... ... ... .... 5465.93 0.52 KX 16 -4.53 ... ... ... .... 5482.31 0.43 KX 11 -4.71 ... ... 8 -4.55 5487.62 0.36 KX 20 -4.21 ... ... 6 -4.60 5498.58 -0.39 KX 6 -4.23 ... ... ... ... 5506.20 0.95 MF 18 -4.91 ... ... 20 -4.49 5577.93 -0.14 KX 16 -3.84 ... ... ... ...

FeIII (log e/NT = ... ... -4.23�0.25) 4 4382.51 -3.02 KX ... ... ... ... 8 -4.45 4395.75 -2.60 KX ... ... ... ... 17 -4.36 4419.60 -2.22 KX ... ... ... ... 28 -4.27 4431.02 -2.57 KX ... ... ... ... 24 -4.07 5 5086.72 -2.59 KX ... ... ... ... 17 -4.11 45 4002.36 -2.05 KX ... ... ... ... 10 -4.27 113 5343.31 0.40 KX ... ... ... ... 5 -4.72 118 4164.73 0.92 KX ... ... ... ... 21 -3.81 121 4286.13 0.37 KX ... ... ... ... 3 -4.03 Ni I (log Ni/NT = -4.94�0.20 ... ...)

8 4401.54 0.08 MF 9 -4.94 ... ... ... ....

4459.03 0.15 KX 6 -5.19 ... ... ... .... 4462.45 -0.60 KX 3 -4.69 ... ... ... ....

Ni II (log Ni/NT = -5.09 .... -5.60�0.25) 10 4192.06 -3.06 KX 13 -5.09 ... ... ... .... 11 3849.58 -1.88 KX ... ... ... ... 10 -5.42 4067.05 -1.83 KX ... ... ... ... 5 -5.78 Ga II (log Ga/NT = ... ... -5.58�0.24) - 4251.15 +0.46 JS ... ... ... ... 24 -5.44 4255.72 +0.68 JS ... ... ... ... 32 -5.36 4262.00 +0.83 JS ... ... ... ... 21 -5.95 Sr II (log Sr/NT = -6.76 .... ...)

1 4215.52 -0.17 WM -6.767 ... ... ... .... Y II (log Y/NT = -7.04�0.31 -7.11�0.24 ...)

1 4204.69 -1.76 HL 25 -6.81 ... ... ... .... 5 4309.62 -0.75 HL 48 -6.81 ... ... ... ....

4398.02 -1.00 HL 27 -7.45 ... ... ... .... 12 4682.32 -1.51 HL 20 -7.05 ... ... ... .... 20 5119.11 -1.36 HL 17 -6.99 ... ... ... ....

5200.41 -0.57 HL 33 -7.20 ... ... ... ....

HR 4487 14 Hya 3 Cen A Mult. ˘(A) log gf Ref. W˘ log N/NT W˘ log N/NT W˘ log N/NT Y II (log Y/NT = -7.04�0.31 -7.11�0.24 ...)

5205.73 -0.34 HL 36 -7.27 ... ... ... .... 22 4786.58 -1.29 HL ... ... 10 -6.80 ... ....

4854.86 -0.38 HL 37 -7.22 ... ... ... .... 4883.69 0.07 HL ... ... 43 -7.39 ... .... 4900.12 -0.09 HL ... ... 32 -7.14 ... ....

28 5196.42 -0.88 HL 27 -6.69 ... ... ... .... 35 5402.77 -0.51 KX 14 -7.48 ... ... ... .... N 5546.01 -1.10 HL 27 -6.44 ... ... ... ....

Zr II (log Zr/NT = -6.78�0.30 ... ...)

15 4211.88 -0.98 GB 36 -6.84 ... ... ... ... 29 4440.45 -1.19 GB 27 -6.64 ... ... ... ....

4442.99 -0.33 GB 41 -6.78 ... ... ... .... 40 4277.37 -1.40 KX 8 -7.45 ... ... ... ....

4317.32 -1.38 BG 14 -7.17 ... ... ... .... 41 4208.99 -0.46 GB 51 -6.59 ... ... ... .... 67 4461.25 -1.18 KX 28 -6.72 ... ... ... .... 69 4613.95 -1.52 BG 16 -6.81 ... ... ... .... 79 4370.95 -0.86 KX 37 -6.59 ... ... ... ...

4414.54 -1.07 GB 27 -6.73 ... ... ... ... 4457.43 -0.80 KX 20 -7.29 ... ... ... ...

95 5000.87 -1.40 KX 13 -6.70 ... ... ... ...

5112.30 -0.59 BG 17 -7.33 ... ... ... ... 5191.59 -0.71 KX 32 -6.61 ... ... ... ...

97 4186.67 -0.58 KX 39 -6.45 ... ... ... .... 98 4264.92 -1.41 KX 22 -6.34 ... ... ... .... 129 4661.78 -0.80 KX 14 -6.85 ... ... ... ....

4685.19 -0.90 KX 21 -6.45 ... ... ... .... 139 4574.50 -0.95 KX 17 -6.58 ... ... ... .... 140 4496.96 -0.81 GB 42 -6.70 ... ... ... .... Ba II (log Ba/NT = -8.59 .... ...)

1 4934.08 -0.15 WM 15 -8.59 ... ... ... .... Hg I (log Hg/NT = -6.38 .... ...)

1 5460.74 0.45 WM 12 -6.38 ... ... ... ....

References BG = Biemont et al. (1981) FW = Fuhr & Wiese (1990) GB = Grevesse et al. (1981) HL = Hannaford et al. (1982) JS = Jugaku et al. (1961) KX = Kurucz (1995) LA = Lanz & Artru (1985) LD = Lawler & Dakin (1989) MF = Martin et al. (1988) & Fuhr et al. (1988) WF = Wiese, Fuhr & Deters (1996) WM = Wiese & Martin (1980) WS = Wiese et al. (1966, 1969)