Table 2: Non Detections

Source R. A. Dec. a b UGC Velocity Coverage (1000 km s�^1) FGC (1950) (1950) (blue) (blue) 0 2 4 6 8 10 12 14

4 0 02 26.1 4 13 40 0.69 0.08 7 0 04 40.3 33 38 11 1.17 0.10 10 0 06 14.8 4 10 33 0.78 0.11 22 0 11 07.2 5 41 58 1.00 0.10 25 0 11 41.6 1 39 01 0.87 0.11 27 0 13 21.1 15 43 18 0.95 0.12 55 0 27 20.5 10 25 24 1.19 0.12 64 0 34 26.7 3 09 28 1.06 0.15 A9 0 36 49.3 12 11 02 0.74 0.11 72 0 38 02.2 5 27 19 0.76 0.08 95 0 48 02.1 2 49 36 0.76 0.11 97 0 48 45.8 15 45 46 0.89 0.12 130 1 08 17.0 14 01 04 0.88 0.08 133 1 10 09.6 11 20 32 0.80 0.11 146 1 15 35.2 14 49 56 1.14 0.11 175 1 32 57.1 1 46 42 1.28 0.12 A21 1 39 48.9 6 07 11 0.54 0.09 A23 1 51 12.0 33 16 52 1.12 0.17 224 1 57 08.7 12 48 50 0.62 0.08 A28 2 02 47.9 14 22 34 0.67 0.10 240 2 02 49.7 14 29 43 1.00 0.13 270 2 14 16.6 14 15 04 1.00 0.12 372 2 57 49.0 2 19 15 0.80 0.10 400 3 12 14.9 16 01 46 0.71 0.09 409 3 16 43.8 2 21 29 1.14 0.11 A58 3 31 55.4 15 36 32 0.80 0.12 450 3 43 59.1 3 00 26 1.26 0.17 456 3 49 29.0 13 15 18 0.93 0.11 462 3 57 24.8 34 38 03 0.94 0.11 A67 4 07 46.4 0 41 02 1.00 0.20 A69 4 16 00.8 17 39 21 0.67 0.19 A70 4 26 05.0 31 16 56 0.91 0.19 489 4 28 02.1 0 01 30 1.03 0.11 490 4 28 02.5 0 08 35 0.89 0.09 A77 4 56 15.1 0 58 21 0.67 0.13 530 5 17 13.1 1 30 41 0.97 0.11 A84 7 00 51.1 27 58 31 1.07 0.15 612 7 12 59.1 31 50 20 1.00 0.12 627 7 19 37.7 34 30 34 0.81 0.11 641 7 33 18.0 23 46 31 0.67 0.09 657 7 42 03.8 34 03 43 0.88 0.11 658 7 42 17.5 12 20 31 0.98 0.10 A90 7 46 50.9 19 02 43 0.69 0.11 666 7 46 55.3 30 36 29 0.61 0.09 669 7 49 07.1 17 52 58 0.74 0.10 687 7 53 33.5 18 23 56 0.89 0.12 699 7 58 05.5 8 46 37 0.97 0.10 A95 8 04 39.1 24 00 14 0.58 0.09 719 8 06 13.8 19 43 34 0.91 0.11 A97 8 07 58.8 5 17 42 0.84 0.14 771 8 33 05.5 29 25 12 0.76 0.10 776 8 35 48.7 36 21 55 0.83 0.11 778 8 37 06.0 21 44 15 0.72 0.10 788 8 41 18.7 29 17 09 0.98 0.09 798 8 46 50.5 35 19 20 0.66 0.08 807 8 50 49.3 29 18 06 0.96 0.11 814 8 52 39.7 3 13 38 0.84 0.11

Source R. A. Dec. a b UGC Velocity Coverage (1000 km s�^1) FGC (1950) (1950) (blue) (blue) 0 2 4 6 8 10 12 14

815 8 53 01.3 20 34 08 0.97 0.10 835 9 03 04.4 13 11 20 0.93 0.10 846 9 06 21.6 10 21 25 0.78 0.11 857 9 10 32.3 30 12 34 1.73 0.22 UGC 4856 860 9 11 26.5 31 32 10 0.78 0.08 883 9 20 15.2 22 54 29 1.04 0.11 894 9 24 54.4 36 45 32 0.78 0.09 907 9 30 09.9 36 19 46 0.89 0.12 920 9 37 18.0 35 06 16 0.78 0.07 928 9 38 52.7 33 44 08 1.09 0.12 UGC 5174 932 9 41 01.6 14 54 35 0.95 0.10 948 9 45 29.0 25 33 42 1.00 0.09 970 9 51 54.0 25 28 53 0.85 0.09 1024 10 07 18.8 27 49 13 0.95 0.10 A123 10 21 21.8 12 09 37 0.76 0.11 1088 10 28 41.2 32 36 55 1.25 0.15 UGC 5712 1094 10 30 20.7 33 32 03 1.10 0.11 1103 10 33 29.5 22 20 12 1.19 0.10 UGC 5755 1114 10 36 45.4 35 10 54 0.81 0.11 A128 10 42 13.5 21 56 06 0.78 0.12 1137 10 46 06.7 31 37 57 0.95 0.11 1149 10 50 24.4 25 55 34 1.08 0.11 A137 10 52 14.7 11 24 06 0.97 0.10 1160 10 53 26.6 10 00 21 0.87 0.12 1164 10 54 21.1 10 05 12 0.78 0.11 A138 10 54 11.6 33 36 23 0.80 0.12 A141 10 58 26.1 31 26 55 0.93 0.14 1192 11 02 00.1 35 09 51 1.06 0.12 1242 11 21 47.6 12 41 30 0.84 0.10 1238 11 21 11.6 28 04 59 0.78 0.10 1358 12 02 16.1 32 32 18 1.12 0.14 1369 12 04 44.6 20 51 47 1.29 0.15 UGC 7108 A165 12 12 11.5 35 49 37 1.00 0.15 A171 12 25 25.1 28 54 30 0.86 0.11 A176 12 46 17.5 9 16 57 0.72 0.11 1521 12 52 33.3 30 58 48 0.80 0.11 1561 13 04 55.4 5 01 54 1.05 0.12 1574 13 09 28.5 11 21 54 0.91 0.11 1589 13 14 27.4 8 06 28 1.19 0.17 UGC 8344 1599 13 17 41.5 11 46 01 0.97 0.10 1602 13 18 47.5 26 50 48 0.83 0.09 1670 13 45 56.4 26 09 44 0.78 0.11 1690 13 55 52.4 29 06 03 1.45 0.18 1730 14 11 34.5 26 42 50 1.09 0.11 A203 14 17 32.2 12 11 41 0.89 0.13 1778 14 35 12.1 22 11 13 1.34 0.17 UGC 9417 1780 14 35 23.4 32 58 32 1.06 0.10 1787 14 37 13.7 9 43 23 0.88 0.12 1814 14 47 03.5 29 57 00 1.67 0.17 A216 15 00 08.1 8 05 18 1.00 0.15 1844 15 00 05.9 25 44 12 0.99 0.09 1848 15 01 44.6 18 50 36 1.32 0.15 UGC 9680 1864 15 10 46.6 6 58 45 1.01 0.11 A227 15 22 07.5 19 13 38 0.94 0.15 1907 15 27 19.1 27 36 59 0.96 0.12 1924 15 34 59.3 20 02 48 1.09 0.11 1933 15 38 37.9 6 07 27 0.88 0.11 1974 15 58 10.9 24 34 33 0.87 0.12 1977 15 59 28.7 13 57 46 0.78 0.10

Source R. A. Dec. a b UGC Velocity Coverage (1000 km s�^1) FGC (1950) (1950) (blue) (blue) 0 2 4 6 8 10 12 14

1983 16 02 33.8 8 35 18 0.72 0.10 1993 16 07 20.4 22 27 55 0.80 0.09 A241 16 11 01.1 23 04 46 1.12 0.17 2006 16 12 41.7 27 59 08 0.98 0.12 2016 16 15 45.2 26 38 13 0.89 0.09 2050 16 34 07.2 4 32 43 0.96 0.11 2087 16 54 31.0 27 49 58 0.75 0.09 2093 16 56 18.3 15 17 43 0.91 0.12 2119 17 12 27.9 34 36 35 0.77 0.09 2130 17 21 07.2 16 24 17 0.84 0.10 2136 17 25 20.3 25 31 46 0.84 0.11 2141 17 27 10.6 5 03 39 0.80 0.10 A250 17 36 05.2 9 29 15 0.67 0.11 A252 17 53 47.2 24 49 41 0.68 0.10 2191 18 10 39.1 23 42 43 0.76 0.10 2192 18 11 40.5 20 51 55 0.85 0.11 2215 18 33 55.2 20 09 32 0.65 0.09 2309 21 05 04.7 17 40 06 0.80 0.09 A262 21 15 06.9 14 02 58 0.72 0.12 2325 21 22 01.9 7 36 09 0.89 0.10 2353 21 55 22.5 8 01 38 1.17 0.11 2369 22 07 21.6 7 11 01 0.81 0.10 2387 22 19 50.4 5 16 16 0.78 0.09 A267 22 23 23.5 6 45 25 0.87 0.13 A270 22 25 04.9 22 38 52 0.67 0.10 2393 22 26 57.4 29 07 32 0.91 0.12 2427 22 50 06.7 4 28 55 0.70 0.10 2434 22 54 11.3 1 35 30 1.04 0.11 A274 22 54 38.0 25 27 35 1.34 0.20 2474 23 11 38.9 5 00 15 0.89 0.11 2480 23 15 11.7 7 12 40 0.78 0.11 2482 23 15 20.3 28 24 03 0.76 0.10 2483 23 15 27.0 22 28 43 1.33 0.12 2493 23 20 45.8 7 03 18 0.84 0.11 2511 23 30 18.9 22 39 31 0.96 0.11 2534 23 42 37.7 22 23 32 0.99 0.13 2536 23 45 25.3 27 51 05 1.47 0.09 2547 23 49 14.4 5 43 16 0.65 0.07 2550 23 50 41.0 10 37 00 1.01 0.11 UGC 12825 2555 23 52 19.6 27 37 51 1.23 0.13 2559 23 53 14.2 17 52 31 0.89 0.10